別紙１　補強コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 塀の高さは地盤から2.2m以下か | はい | いいえ |
|
| 2 | 壁の厚さ | 塀の高さが2m超2.2m以下で15cm以上か | はい | いいえ |
|
| 塀の高さが2m以下で10cm以上か | はい | いいえ |
|
| 3 | 控壁 （塀の高さが1.2m超の  場合） | 塀の長さ3.4m以下ごとに，塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか | はい | いいえ |
| 4 | 基礎 | コンクリート造の基礎があるか | はい | いいえ |
| 基礎  （塀の高さが高さ1.2m超の場合） | 基礎の根入れ深さは30cm以上か | はい | いいえ |
| 5 | 傾き  ひび割れ | 塀に傾き、ひび割れはないか | はい | いいえ |
| 6 | 鉄筋 | 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以内で配筋されているか | はい | いいえ |
|
| 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか | はい | いいえ |
|
|
| 評価 | | ６項目のうち、１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | | |
|
| 位置 | | 避難路等に面している | いいえ | はい |

築造年

別紙２　組積造の塀の点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 塀の高さは地盤から1.2m以下か | はい | いいえ |
|
| 2 | 壁の厚さ | 塀の各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上あるか | はい | いいえ |
|
| 3 | 控壁 | 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか | はい | いいえ |
|
|
|
| 4 | 基礎 | 基礎があるか | はい | いいえ |
| 基礎の根入れ深さは20cm以上か | はい | いいえ |
| 5 | 傾き  ひび割れ | 塀に傾き、ひび割れはないか | はい | いいえ |
|
| 評価 | | ５項目のうち，１つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です | | |
|
| 位置 | | 避難路等に面している | いいえ | はい |
|

築造年